[bookmark: _GoBack]《泽州县县域污水处理专项规划
（2025—2035年）》批前公示
为深入贯彻落实习近平生态文明思想，紧扣黄河流域生态保护和高质量发展重大战略，按照《山西省国土空间规划编制工作领导小组办公室关于开展国土空间专项规划编制工作的通知》（晋国土空规办〔2022〕3号）要求，结合《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》（环办土壤〔2023〕24号）及省、市新一轮农村人居环境整治提升相关政策部署，持续深化泽州县水污染防治攻坚，泽州县住房和城乡建设管理局组织编制了《泽州县县域污水处理专项规划（2025—2035年）》。目前，该规划已通过专家论证，现依据《中华人民共和国城乡规划法》将主要内容公示如下，请广大市民于公示期内提出宝贵意见，并书面反馈至泽州县住房和城乡建设管理局城市建设管理股。（单位需盖公章，个人需署真实姓名和联系方式）。
公示时间：2026年11月13日-2026年12月14日
联系人：卫飞
联系电话：0356-2285655
公示方式：官方网站“泽州县人民政府官网”（http://xxgk.zezhou.gov.cn/xzfgzbm/zjj/fdzdgknr/）


一、规划范围
规划范围为晋城市泽州县行政区划所涵盖的区域，总面积为2024.42平方公里。
二、规划期限
规划期限为2025年至2035年。基期年为2024年，近期目标年为2030年，远期目标年为2035年。
三、规划目标
到2030年，聚焦补齐县域污水治理短板，优先完善县城建成区及重点乡镇污水收集管网，推进雨污分流改造；提升中心城区、各镇区生活污水集中收集率和污水处理率，农村生活污水治理（管控）率达到80％以上。
到2035年，全面建成“城乡统筹、全域管治、资源循环、智慧高效”的县域污水治理体系；中心城区、各乡镇镇区基本实现雨污分流，生活污水集中收集率和污水处理率显著提升；农村生活污水治理（管控）率达到100％。
[bookmark: _Toc17301][bookmark: _Toc1217]四、污水收集模式规划
坚持城乡统筹、因地制宜，全域分城镇、农村两大层级确定污水收集路径；城镇区域分为集中收集处理、分散处理两类模式，农村地区采用纳管、村级集中、就地分散三类模式。
（一）城镇区域（中心城区、产业园区、乡镇镇区）
中心城区全部采用集中收集模式，规划形成“四区七干一厂”格局：四区——丹河新城污水分区、金村—孟匠污水分区、枣园—兰花物流片区污水分区、东属片区污水分区；七干——丹河西路、北石店河、丹河快线（2根）、东刘庄村、霍秀河、东属北共7条污水主干管；一厂——丹河污水处理厂。后续重点实施厂区扩容、锦绣片区雨污分流、混错接点整治及管网外延接村工程。
5座产业园区全部采用集中收集模式。巴公工业园区、周村工业园区、下村绿色创新产业园、空港新区以园区边界划定独立污水收集分区；南村绿色智能铸造产业园并入金匠—南村污水收集分区，污水经管道输送至金匠污水处理厂。
13个镇区采用集中收集模式：金村镇、南村镇并入中心城区污水系统；大东沟镇与川底镇统筹共建，大东沟镇污水接入川底镇污水处理厂；山河镇、晋庙铺镇、柳树口镇3个镇区采用就地分散处理模式。
（二）农村地区
全县424个行政村中，230个已完成污水治理的行政村维持现有处理模式；剩余194个未治理行政村分类施策：
纳管接入（14个村）：紧邻镇区、管网可达的村庄，直接接入城镇污水管网，不再单独建设处理设施；
村级集中收集（82个村）：居民聚居度较高的村庄，建设村级集中污水管网，配套集中式处理设施；
分散收集（98个村）：居住零散、地形复杂的村庄，采用分散式收集治理，同步推进污水资源化利用。
[bookmark: _Toc31081]五、污水处理设施总体布局规划
（一）城镇生活污水处理设施
规划期末，全县共布局15座城镇污水处理设施，总处理规模7.29万m³/d；其中保留现状12座，新建2座，扩容改造2座。
其中，中心城区1座，设计处理能力6万m³/d；乡镇镇区合计规划14座处理设施，总规模1.29万m³/d，高都、巴公（2座）、北义城、大箕、犁川、山河、大阳、下村、川底、周村、晋庙铺各1座；南岭镇共设置2座。
乡镇镇区合计规划14座处理设施，总规模1.29万m³/d，保留现状11座，新建2座、扩容改造1座。
城镇生活污水处理设施一览表
	序号
	名称
	污水处理设施
	设计处理能力（方/天）
	备注

	1
	中心城区
	丹河污水处理厂
	60000（现状15000）
	改造（扩容）

	2
	高都镇
	高都镇生活污水处理厂
	1000
	现状保留

	3
	巴公镇
	巴公镇南部污水处理厂
	1000
	现状保留

	4
	巴公镇
	巴公镇东部污水处理厂
	1200
	现状保留

	5
	北义城镇
	北义城镇生活污水处理厂
	500
	现状保留

	6
	南村镇
	-
	-
	由金匠污水厂处理

	7
	大箕镇
	大箕镇生活污水处理站
	300
	现状保留

	8
	犁川镇
	犁川镇生活污水处理站
	400
	现状保留

	9
	山河镇
	污水处理设施
	25
	规划新建

	10
	大阳镇
	大阳镇生活污水处理厂
	1500
	现状保留

	11
	下村镇
	下村镇生活污水处理厂
	2000
	现状保留

	12
	大东沟镇
	-
	-
	与川底联合处理

	13
	川底镇
	川底镇生活污水处理厂
	2200
	现状保留

	14
	周村镇
	周村镇生活污水处理站
	2000
	现状保留

	15
	柳树口镇
	化粪池
	-
	现状保留

	16
	晋庙铺镇
	污水处理设施
	40
	规划新建

	17
	南岭镇
	李寨生活污水处理厂
	500
	现状保留

	18
	
	南岭生活污水处理站
	200
	改造（扩容）

	合计
	72865
	


（二）产业园区污水处理设施
5座产业园区共规划12座工业污水处理设施，总处理规模10.08万m³/d；保留现状9座，新建3座。除南村园区接入金匠污水厂外，其余园区均配套独立污水处理设施。
（三）农村生活污水处理设施
现状已完成污水治理的230个行政村，其污水处理设施予以保留。其余194个行政村按三类模式统筹布局治理设施：建设集中式处理站61座，服务82个行政村，并吸纳周边21个村庄污水连片处置；新建98处分散式处理设施，用于居住分散村庄；另有14个村庄就近接入城镇污水管网，不再单独配套处理设施。
六、近期建设规划
（一）中心城区
中心城区近期规划项目包含4个子项目，分别为中心城区污水管网拓展工程、中心城区新建道路污水管网配套工程、锦绣片区雨污分流改造工程、丹河新城混错接点排查改造工程，总投资约6445万元。
（二）乡镇镇区
乡镇镇区近期规划项目包含2个子项目，分别为重点镇镇区雨污分流改造工程、镇区污水处理设施新建及扩容改造工程，总投资约6120万元。
（三）农村地区
农村地区近期规划项目包含3个子项目，分别为现状农村污水处理设施改造项目、镇区周边行政村生活污水纳管并网处理工程、重点村农村生活污水治理工程，总投资约24340.8万元。
七、规划实施保障措施
健全“六位一体”运维管理体系，构建县人民政府统筹、行业主管部门监管、乡镇（园区）属地负责、村级协同、群众参与、第三方专业机构提供服务的责任机制。住建、生态环境、财政等部门按职责分工，分别做好城镇与农村污水设施建设监管、水环境管控、资金保障等工作。
完善污水处理收费机制，按照补偿运行成本原则合理确定收费标准并动态调整，强化征收管理，做到应收尽收。规范项目全流程建设管理，鼓励污水治理工程建运一体化打包实施，严格落实施工管控、质量监督与竣工验收要求。
强化监督考核，建立联席会议调度机制，将污水治理纳入县级目标绩效考核，重点考核设施运行及出水达标情况，实行问题通报、限期整改。推行以第三方运维为主、多种运维方式互补的多元化运营模式，根据设施规模分类落实运维管护责任。广泛开展宣传引导，调动群众参与、监督污水治理，规范排水行为。


附图：
1.县域污水设施总体规划图
[image: 10-县域污水设施总体规划图]
2.县域农村生活污水治理模式规划图
[image: 16-县域农村生活污水治理模式规划图]
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