[bookmark: _Toc345068155]《泽州县B2026-03至08、B2026-10至11号地块实施性详细规划》
为推进晋钢产业园更新扩建，为项目建设提供规划管理依据，依据《晋城市国土空间总体规划（2021—2035年）》《泽州县国土空间总体规划（2021—2035年）》，编制完成了《泽州县B2026-03至08、B2026-10至11号地块实施性详细规划》。现将规划主要内容进行公示，本公示内容非最终批复结果，反馈意见将作为规划实施的参考依据。
一、规划范围
[bookmark: _GoBack]本次规划共涉及8宗地，总面积38.3203公顷，位于泽州县巴公镇，涉及西郜村、东郜村、李村村、来村村、西板桥村、北板桥村。其中：
B2026-03号地块在城镇开发边界内，规划用地面积为0.9838公顷（约14.757亩），位于晋钢现状厂区北侧，属西郜村、东郜村。
B2026-04号地块在城镇开发边界内，规划用地面积为3.0467公顷（约45.7005亩），位于晋钢现状厂区北侧，属西郜村、东郜村。
B2026-05号地块在城镇开发边界内，规划用地面积为3.1805公顷（约47.7075亩），位于晋钢现状厂区北侧，属西郜村。
B2026-06号地块在城镇开发边界内，规划用地面积为1.4925公顷（约22.3875亩），位于晋高一级路东侧、晋钢现状厂区西侧，属来村村、西郜村。
B2026-07号地块在城镇开发边界内，规划用地面积为4.0302公顷（约60.453亩），位于晋高一级路东侧、晋钢现状厂区西侧，属西郜村。
B2026-08号地块在城镇开发边界内，规划用地面积为2.3809公顷（约35.7135亩），位于晋高一级路东侧、晋钢现状厂区西侧，属西郜村。
B2026-10号地块在城镇开发边界内，规划用地面积为22.1517公顷（约332.2755亩），位于晋钢大道南侧，属李村村。
B2026-11号地块在城镇开发边界内，规划用地面积为1.0540公顷（约15.81亩），位于太焦铁路线西侧，属西板桥村、北板桥村。
二、地块管控
根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》(自然资发〔2023〕234号)，拟规划的8宗地用地性质均为二类工业用地（代码为100102）。
参照《晋城市城乡规划管理技术规定》以及本地同类项目用地建设情况，结合地块周边建设现状及管控要求，依据相关规范，综合确定地块建议指标，详见地块建议指标一览表。



地块建议指标一览表
	地块编号
	总用地面积
（公顷）
	用地性质
	容积率
	建筑密度
（%）
	建筑限高
（m）
	绿地率
（%）

	B2026-03
	0.9838
	二类工业用地
	≥0.6
	≥30
	≤60
	≤20

	B2026-04
	3.0467
	二类工业用地
	≥0.6
	≥30
	≤60
	≤20

	B2026-05
	3.1805
	二类工业用地
	≥0.6
	≥30
	≤60
	≤20

	B2026-06
	1.4925
	二类工业用地
	≥0.6
	≥30
	≤60
	≤20

	B2026-07
	4.0302
	二类工业用地
	≥0.6
	≥30
	≤60
	≤20

	B2026-08
	2.3809
	二类工业用地
	≥0.6
	≥30
	≤60
	≤20

	B2026-10
	22.1517
	二类工业用地
	≥0.6
	≥30
	≤60
	≤20

	B2026-11
	1.0540
	二类工业用地
	≥0.6
	≥30
	≤60
	≤20

	备注：
1、与相邻地块合并规划时，根据相邻地块权属整体核算指标，整体指标达到图则规定即为符合规划要求，单地块可根据实际功能需求优化调整。
2、工业用地配套行政办公及生活服务设施，用地面积不得超过项目总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。


三、公示期限
2026年9月30日至2026年10月29日（30天）。
四、反馈渠道
如对本规划有意见和建议，请在公示期间以书面形式向泽州县巴公镇人民政府。联系电话：0356-3872002。电子邮箱：bgzfgb@163.com。
土地利用规划图详见附件。
  
  泽州县巴公镇人民政府
                              2026年9月30日

附件： 土地利用规划图
[image: 4-土地利用规划]
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