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大阳镇玉米秸秆综合利用工作领导小组

组  长：钱  瑜（党委副书记、镇长）
副组长：孙军杰（党委副书记、河底片片长）
徐会云（人大主席、南社片片长）
李  燕（党委委员、副镇长、大阳片片长）
樊  帆（武装部长、西片片长）
成  员：宋建利（农经站站长）
李俊波（林业站站长）
田晋媛（农科站站长）
李盛盛（农机站负责人）
各村党支部书记、主任
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玉米秸秆利用技术要点
为科学指导各村开展秋季玉米秸秆综合利用工作，规范还田与离田作业规程，提升秸秆资源化利用水平，结合我镇实际，制定本技术要点。
一、秸秆还田
坚持“宜还则还”原则，对适宜机械化作业的地块，因地制宜推广秸秆粉碎翻埋等还田模式。
（一）秸秆粉碎
采用带有秸秆粉碎装置的玉米联合收获机或专用秸秆粉碎还田机进行作业，一次性完成玉米收获与秸秆粉碎抛撒。秸秆粉碎还田切碎长度 5-10厘米，留茬高度小于20厘米，粉碎长度合格率≥90%，抛撒不均匀率≤25%。
（二）还田模式
1.旋耕还田。将地表玉米秸秆混埋入土，旋耕深度≥12厘米，作业后地表平整、土壤细碎、无漏耕。
2.深翻还田。将地表玉米秸秆深翻入土，耕深≥25厘米。翻耕后及时用旋耕机整平压实，防止跑墒。
二、秸秆离田
坚持“宜离则离”原则，按照“农用优先、多元利用”要求，大力推进秸秆离田资源化利用，实现田间无直立、地头路边无堆放的目标。
（一）收割要求。玉米完熟期及时抢晴收获，秸秆留茬高度控制在20厘米以下，便于后期收集作业。
（二）利用途径。按照“宜饲则饲、宜燃则燃、宜肥则肥、宜基则宜”的要求，因地制宜选择离田利用方向。
1.饲料化利用：秸秆打捆离田后，青贮、黄贮或揉丝加工等方式作为饲料。
2.能源化利用：秸秆打捆离田后，可作为生物质发电燃料或加工成秸秆压块燃料。
3.肥料化利用：秸秆离田后可通过堆沤发酵、生产有机肥等方式转化为商品有机肥。
4.基料化利用：玉米秸秆粉碎后可作为食用菌栽培基质。
5.原料化利用：秸秆可用于生产人造板材、纸浆、可降解餐具等工业原料。

